**法院电梯维修清单** **(OTIS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 备注 |
| 1 | 厅门钢厅门钢丝绳轮绳轮 | 112 | 只 | AE12 | 南/北/消/矮 |
| 2 | 厅门副触点 | 56 | 个 | SELI-AIZA | 南/北/消/矮 |
| 3 | 轿门触点 | 8 | 个 | ACK-2 | 南/北/消/矮 |
| 4 | 对重靴衬 | 14 | 个 | W型16mm | 南/北/消/矮 |
| 5 | 油盒 | 4 | 个 |  | 南/消 |
| 6 | 西门子接触器(主) | 3 | 个 | 3RT1916-2CH21 | 南/消/矮 |
| 7 | 西门子接触器(副) | 4 | 个 | 3RT1016-2AF04 | 南/消/矮 |
| 8 | 涨紧轮钢丝绳 | 160 | 米 | 6MM | 南 |
| 9 | 限速器开关 | 3 | 个 | EL-1375 | 南/北/矮 |
| 10 | 补偿链导向装置 | 3 | 套 | 55\*88 | 南/北/矮 |
| 11 | 减速开关 | 16 | 个 | EL-1370 | 南/北/消/矮 |
| 12 | 井道照明 | 4 | 个 | JDD-3Y | 南/北/消/矮 |
| 13 | 缓冲器开关 | 8 | 个 | UKS | 南/北/消/矮 |
| 14 | 轿厢灯罩 | 4 | 个 |  | 南/北/消/矮 |
| 15 | 外呼1层 | 2 | 个 | DBA26800G2 | 南/北 |